Технические параметры

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип параметра** | **значение** |
| Максимальная грузоподъемность | 90000 кг |
| Рабочий радиус при максимальной грузоподъемности | 4.0 м |
| Эксплуатационная масса | 85000 кг |
| Тип двигателя | дизельный |
| Двигатель | Isuzu 6HK1X |
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем двигателя | 7.79 л |
| Эксплуатационная мощность | 212 кВт |
| Емкость топливного бака | 415 л |
| Длина основной стрелы | 12.0 м |
| Максимальная длина стрелы | 60.0 м |
| Длина гуська | 10.0/16.0 м |
| Угол наклона гуська относительно стрелы | 0/10/30 ° |
| Давление на грунт | 96 кПа |
| Скорость поворота стрелы | 2.5 мин-1 |
| Радиус поворота хвостовой части | 5200 мм |
| Скорость передвижения | 2.1/1.2 км/ч |
| Транспортная ширина | 3400 - 4990 мм |
| Транспортная высота | 3400 мм |
| Длина гусеничного башмака | 6295 мм |
| Ширина гусеничного башмака | 810 мм |